

**REPÚBLICA DOMINICANA**



**“Año del Desarrollo Agroforestal”**

**Licitación Pública Nacional**

**INABIE-CCC-LPN-2017-0007**

**ENMIENDA II**

**AL**

**PLIEGO DE CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA**

**Confección de Poloshirts** **Escolares para el año escolar 2018-2019; llevada a cabo por** **el** **Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, Ministerio de Educación; para Empresas Generales, Nacionales, (Referencia: INABIE-CCC-LPN-2017-0007)**

Santo Domingo, República Dominicana

Diciembre 2017

A: **Todos los oferentes interesados en el procedimiento INABIE-CCC-LPN-2017-0007**

De: **El Comité de** **Compras y Contrataciones del INABIE.**

El Comité de Compras y Contrataciones del INABIE, les informa mediante esta Enmienda I, las modificaciones en los siguientes numerales del pliego de condiciones específicas, las cuales se encuentran sombreadas.

1. **Se modifica el numeral 2.8.1 “Fichas Técnicas”, para que en lo adelante diga:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **FICHA TECNICA** | **FECHA: 12/10/17** |
| **PRODUCTO: POLOSHIRT ESCOLAR** | **CODIGO: FT-UE-PS-C-001** |
| **PAGINA: 1/4** |
| 1. **DATOS DEL PRODUCTO** | | |
| **NOMBRE** | POLOSHIRT ESCOLAR | |
| **Definiciones** | Prenda de vestir de punto para el tronco que tiene la misma forma de una camisa o playera. También tiene cuello, llegando hasta la cintura y tiene manga. El nombre polo viene de haber sido una prenda usada por los jugadores de este deporte. El nombre viene del inglés, que a su vez lo tomó del tibetano pholo, que sgnifica pelota. En algunos países latinos, tienen nombres alternativos, pero en República Dominicana se conoce como poloché. Cuyo nombre fue sacado de la palabra en ingles poloshirt. | |
| 1. **REQUISITOS GENERALES**   La confección del poloshirt escolar debe ser simétrica, libre de torcidos, arrugas, pliegues, costuras defectuosas o disparejas. El poloshirt escolar debe presentar uniformidad en el tejido y color. No debe presentar manchas o decoloración de la tela.  El poloshirt escolar no debe presentar defectos en su estructura como: cortes, orificios, hebras sueltas o deformaciones para así mantener su estructura real.   * 1. **Costura:**   Las costuras no deben tener deformaciones tanto en el interior como exterior. El merrow no debe presentar arrugas. | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **FICHA TECNICA** | FECHA: 02/11/17 |
| **PRODUCTO: POLOSHIRT ESCOLAR** | CODIGO: FT-UE-PS-C-001 |
| PAGINA: 2/4 |
| 1. **ESPECIFICACIONES DE LOS COMPONENTES DEL POLOSHIRT ESCOLAR** | | |
| * 1. **Especificaciones de la tela**   La tela utilizada para la fabricación del poloshirt escolar debe cumplir con los requisitos establecidos en la tabla 1  **TABLA # 1: Especificaciones de la tela del poloshirt escolar**   |  |  | | --- | --- | | **Composición** | **Especificaciones** | | Tipo de tela | Piqué | | Algodón | 50 % | | Poliéster | 50 % de una cara | | Textura o gramaje | 220 g/m2 (22/1 peinado) | | Color | Según muestra entregada por INABIE | | | |
| * 1. **Especificaciones de los botones**   Los botones utilizados para la fabricación del poloshirt escolar debe cumplir con los requisitos establecidos en la tabla # 2  **TABLA # 2: Especificaciones de los botones del poloshirt escolar**   |  |  | | --- | --- | | **Característica** | **Especificaciones** | | Color | Blanco | | Cantidad de orificios | 4 | | Diámetro | Línea 18 | | Espacio entre botones | 1. Pulgadas para las tallas del 16 al XL   2 1/2 Pulgadas para las tallas del 4 al 14 | | | |
| **4.3 Especificaciones del hilo**  El hilo utilizado para la fabricación del poloshirt escolar debe cumplir con los requisitos establecidos en la tabla #3  **TABLA #3: Especificaciones del hilo para poloshirt escolar**   |  |  | | --- | --- | | **Característica** | **Especificaciones** | | Color | Del mismo color de la tela | | Textura | T27 | | Hilaza | T18 | | ***Nota: La aguja debe ser: Boll Point size 12*** | |     **Nota: Para las costuras interiores debe utilizarse el mismo hilo que las costuras exteriores.** | | |
|  | **FICHA TECNICA** | FECHA: 02/11/17 |
| **PRODUCTO: POLOSHIRT ESCOLAR** | CODIGO: FT-UE-PS-C-001 |
| PAGINA: 3/4 |
| **4.4 Otras Especificaciones**  **TABLA #4: Aplicaciones adicionales al Poloshirt escolar**   |  |  | | --- | --- | | **Característica** | **Especificaciones** | | Plaqueta | Tela de piqué color kaki (Igual al color del pantalón), el ancho debe ser 1 3/8 pulgadas. | | Cuello | Color kaki. El punto debe ser ¾ pulgadas y tejido de punto rectilínea. | | Puño | Color kaki. 1 pulgada de ancho y tejido de punto rectilínea. |   **Nota: Los colores deben ser según muestra de tejido entregada por el INABIE**   1. **ESPECIFICACIONES DE LAS MEDIDAS FUNDAMENTALES DEL POLOSHIRT ESCOLAR**   El poloshirt escolar se entrega por número con las dimensiones establecidas en la tabla #5. En la figura #1, se puede observar la ubicación de las medidas del poloshirt escolar:     * Nueve (9) puntadas por pulgada en toda la confección del poloshirt. | | |
|  | **FICHA TECNICA** | FECHA: 02/11/17 |
| **PRODUCTO: POLOSHIRT ESCOLAR** | CODIGO: FT-UE-PS-C-001 |
| PAGINA: 4/4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TABLA #5: MEDIDAS FUNDAMENTALES DEL POLOSHIRT ESCOLAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Medidas en pulgadas** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **NUMERO DEL POLOSHIRT** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **AREA DE MEDIDA** | **4** | **6** | | **8** | | **10** | | **12** | | **14** | | **16** | | **18** | | **20** | | **L** | | **XL** |
| ANCHO DE PECHO | 13 1/2 | 14 1/2 | | 16 | | 17 | | 17 1/2 | | 18 | | 18 1/2 | | 19 | | 19 ½ | | 23 | | 25 |
| LARGO DE FRENTE | 18 | 21 | | 22 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 |
| BOCA DE MANGA | 6 1/2 | 6 3/4 | | 7 | | 7 1/4 | | 7 1/2 | | 7 ¾ | | 8 | | 8 1/4 | | 8 ½ | | 10 | | 10 ½ |
| HOMBRO | 4 ¾ | 5 | | 5 ¼ | | 5 ½ | | 5 ¾ | | 6 | | 6 ¼ | | 6 ½ | | 6 ¾ | | 7 | | 7 ¾ |
| LARGO DE MANGA | 6 | 6 ¼ | | 6 ½ | | 6 ¾ | | 7 | | 7 ¼ | | 7 ½ | | 7 ¾ | | 8 | | 9 | | 9 ½ |
| ABERTURA MANGA | 4 ¼ | 4 ½ | | 4 ¾ | | 5 | | 5 ¼ | | 5 ½ | | 5 ¾ | | 6 | | 6 ¼ | | 6 ½ | | 6 ¾ |
| ABERTURA DE CUELLO | 13 ½ | 13 5/8 | | 14 | | 14 ¼ | | 14 3/8 | | 14 7/8 | | 16 ½ | | 17 | | 17 ½ | | 18 | | 18 |
| PUNTO DE CUELLO | **¾ pulgada** | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
| LARGO DE PLAQUETA **\*** | 4 ½ | 4 ½ | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | 6 |
| ANCHO DE PLAQUETA | **1 3/8** | | | | | | | | | | | | | | | | | **1 ½** | | **1 ½** |
| ANCHO DE RUEDO | **1** | | **1** | | **1** | | **1** | | **1** | | **1** | | **1** | | **1** | | **1** | | **1** | |
| * Las plaquetas llevan pelón pegante del fino. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **FICHA TECNICA** | FECHA: 02/11/17 |
| **PRODUCTO: POLOSHIRT ESCOLAR** | CODIGO: FT-UE-PS-C-001 |
| PAGINA: 2/4 |
| 1. **DISEÑO DE ETIQUETA DEL POLOSHIRT ESCOLAR**  |  | | --- | | INABIE  SIZE  Nombre de la Empresa  Instrucciones de Lavado y Contenido de la tela  Piqué  50% Algodón  50% Plyéster  Lavar con colores similares  No usar cloro  No exprimir  Usar Plancha  Hecho en Rep. Dom. |   *El tape del cuello (cubre falta) debe ser ½ pulgada terminado. Debe ser cortada al hilo.*   1. **EMPAQUE**   Se debe empacar dos (2) poloshirt del mismo color y del mismo size en una funda plástica de polipropileno transparente de forma que pueda verse el contenido. Bien cerrado. Que conserve el poloshirt limpio y lo mantenga en buen estado hasta su destino final.  Las cajas deben ser de cartón doble reforzado, estar en buenas condiciones estar identificados con una etiqueta en un lateral con la misma información: Nombre de la empresa, la palabra polo y el size. El espesor de la caja debe ser calibre 250.   1. **DIMENSIONES DE LA CAJA**  * 55 CM X3 6 CM X 24 CM de largo ancho y alto. * 60 poloshirt por caja del mismo size y color. | | |

**ING. JOHNNY PUJOLS**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Presidente Comité Compras y Contrataciones**

*No hay nada escrito después de esta línea*